附件：单价及规格
	序 号
	名称
	面料参数
	规格
	价格
	备注

	




1
	



半包手术衣
	1.成分： T/C （65% 涤 / 35%棉）
2.纱支： 23×22.8（精梳）
3.密度： 101×58（经 × 纬）
4.幅宽： 160cm（常规）
5.组织： 平纹
6.工艺： 染色、耐氯漂 、符合FZ 纺织行业标准
7.特点： 亲肤透气 、耐洗耐漂 、布面光洁
	




[bookmark: _GoBack]/
	




88.00
	

	







2
	







病号服
	1.成分： CVC 60% 棉 / 40% 涤纶
2.克重： 约 230g/㎡
3.密度： ≥165× 101（经 ×纬）
4.工艺：全工艺染整 、耐氯漂、耐高温≤60℃
5.执行标准：符合 FZ 纺织行业标准 、GB 类安全标准
6.性能： 色牢度≥3 –4 级、抗起球≥4 级、抗菌达标（金黄色葡萄球菌≥80%、大肠杆菌≥ 70%、 白色念珠菌 ≥60%）
7.用途： 医护工作服 、病号服等专业工装
	







/
	







95.00
	

	




3
	




巡回服
	1.成分： T/C （65% 涤 / 35%棉）
2.纱支： 23×22.8（精梳）
3.密度： 101×58（经 × 纬）
4.幅宽： 160cm（常规）
5.组织： 平纹
6.工艺： 染色、耐氯漂 、符合FZ 纺织行业标准
7.特点： 亲肤透气 、耐洗耐漂 、布面光洁
	




/
	




69.00
	

	4
	导医冬装
	
64%聚酯纤维 29%粘胶纤维 4%氨纶
	/
	350.00
	

	5
	导医夏装
	
	/
	295.00
	

	

6
	

急救服装冬
	1.成分和含量：66.8%聚酯纤维33.2%棉
2.PH 值： 5.5
3. 甲醛含量（mg/kg ） ： 未检出
4.异味： 无异味
	

/
	

145.00
	




报价单
	序号
	名称
	面料参数
	规格
	价格
	备注

	
	
	5.耐干摩擦色牢度 （级） ：4
6.耐酸汗渍色牢度 （级） ） ：
变色： 4-5，沾色： 4-5
7.耐碱汗渍色牢度 （级） ：变
色： 4-5，沾色： 4-5
8.耐水色牢度（级） ：变色：
4-5，沾色： 4-5
9.机织物纱线线密度 （S) ：经 向 ：  24.7Tex (23.9S/1)纬
向：24.2Tex (24.4S/1)
10.机织物密度（根/英寸） ：经向： 110  纬向： 59
11.可分解致癌芳香胺染料（mg/kg ） ： 未检出
	
	
	

	










7
	










急救服装夏
	1.成分和含量：66.8%聚酯纤维33.2%棉
2.PH 值： 5.5
3. 甲醛含量（mg/kg ） ： 未检出
4.异味： 无异味
5.耐干摩擦色牢度 （级） ：4
6.耐酸汗渍色牢度 （级） ） ：
变色： 4-5，沾色： 4-5
7.耐碱汗渍色牢度 （级） ：变
色： 4-5，沾色： 4-5
8.耐水色牢度（级） ：变色：
4-5，沾色： 4-5
9.机织物纱线线密度 （S) ：经 向 ：  24.7Tex (23.9S/1)纬
向：24.2Tex (24.4S/1)
10.机织物密度（根/英寸） ：经向： 110  纬向： 59
11.可分解致癌芳香胺染料（mg/kg ） ： 未检出
	










/
	










140.00
	

	



8
	


检查服（分体）
	1.成分： CVC 60% 棉 / 40% 涤纶
2.克重： 约 230g/㎡
3.密度： ≥165× 101（经 ×纬）
4.工艺：全工艺染整 、耐氯漂、耐高温≤60℃
5.执行标准：符合 FZ 纺织行业标准 、GB 类安全标准
	



/
	



98.00
	




报价单
	序号
	名称
	面料参数
	规格
	价格
	备注

	
	
	6.性能： 色牢度≥3 –4 级、抗起球≥4 级、抗菌达标（金黄色葡萄球菌≥80%、大肠杆菌≥ 70%、 白色念珠菌 ≥60%）
7.用途： 医护工作服 、病号服等专业工装
	
	
	

	







9
	






检查服（袍子）
	1.成分： CVC 60% 棉 / 40% 涤纶
2.克重： 约 230g/㎡
3.密度： ≥165× 101（经 ×纬）
4.工艺：全工艺染整 、耐氯漂、耐高温≤60℃
5.执行标准：符合 FZ 纺织行业标准 、GB 类安全标准
6.性能： 色牢度≥3 –4 级、抗起球≥4 级、抗菌达标（金黄色葡萄球菌≥80%、大肠杆菌≥ 70%、 白色念珠菌 ≥60%）
7.用途： 医护工作服 、病号服等专业工装
	







/
	







69.00
	

	












10
	











精品医生服冬
	1.纤维含量（%） ： 聚酯纤维：
93.0   棉：7.0
2.起毛起球（级） ：4-5
3.撕破强力（N） ：经向： 52纬向： 30
4.密度（根/10cm） ：经向：
650.4   纬向： 395.2
5.吸湿速干性： 滴水扩散时间
（S） ： 1.4
吸水率（%）：128
芯吸高度（经向）
（mm） ：235
芯吸高度（纬向）
（mm） ： 190
蒸发速率（ g/h）：
0.30
透湿量（ g/m
².d） ： 10896
6.静电性能： 静电电压（V） ：
1690
半衰期（s） ：3.6
静电等级（级） ： B
7.总光通量透射比（%）：14.0
	












/
	












148.00
	




[bookmark: bookmark9]报价单
	序号
	名称
	面料参数
	规格
	价格
	备注

	
	
	8.透气率（mm/s） ：61.0
9.水洗尺寸变化率 （%） ：经向： -0.6   纬向： -0.7
10.洗涤干燥后外观平整度
[bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark5]（级） ：4
11.PH 值： 4.6
12. 甲醛含量（mg/kg ） ： 未检出
13.耐光色牢度（级） ： 5
14.耐次氯酸盐漂白色牢度原样变色 （级） ：4
	
	
	

	


















11
	

















精品医生服夏
	1.纤维含量（%） ： 聚酯纤维：
93.0   棉：7.0
2.起毛起球（级） ：4-5
3.撕破强力（N） ：经向： 52纬向： 30
4.密度（根/10cm） ：经向：
650.4   纬向： 395.2
5.吸湿速干性： 滴水扩散时间
（S） ： 1.4
吸水率（%）：128
芯吸高度（经向）
（mm） ：235
芯吸高度（纬向）
（mm） ： 190
蒸发速率（ g/h）：
0.30
透湿量（ g/m
².d） ： 10896
6.静电性能： 静电电压（V） ：
1690
半衰期（s） ：3.6
静电等级（级） ： B
7.总光通量透射比（%）：14.0
8.透气率（mm/s） ：61.0
9.水洗尺寸变化率 （%） ：经向： -0.6   纬向： -0.7
10.洗涤干燥后外观平整度
（级） ：4
11.PH 值： 4.6
12. 甲醛含量（mg/kg ） ： 未检出
13.耐光色牢度（级） ： 5
14.耐次氯酸盐漂白色牢度原样
	


















/
	


















142.00
	




[bookmark: bookmark10]报价单
	序号
	名称
	面料参数
	规格
	价格
	备注

	
	
	变色 （级） ：4
	
	
	

	














12
	














棉大衣
	面 料 ： 涤 棉 卡 其 ， 成分 涤 65% ± 5 / 棉 35% ±
5 ；  纱 支
14 × 2/28tex （或 18 ×
18tex ） ； 密度 510 × 260
– 270 根 /
10cm； 幅宽 150cm； 克重 280 –320g/㎡
里料： 100% 聚酯纤维
填充物： 棉花 ； 身层≥250g/ ㎡ 、袖层≥150g/㎡； 颜色级白
棉≥3 级，含杂率≤0.6%
毛领： 割圈绒 ，毛高 8mm，克重 600g/㎡ ，顶破强力≥250N执行与性能
执行标准 ： GB/T 2662-2017 （棉服装 ） ； GB 18401-2010 B
类（安全） ；应急款参照MZ/T 014.2-2010（救灾被服）
色牢度： 皂洗 / 干 / 湿摩擦≥3 –4 级
起球等级： ≥3 –4 级
断裂强力： ≥300N
安全指标：  甲醛≤75mg/kg ， pH4.0 –8.5，无致癌芳香胺
	














/
	














380.00
	

	13
	羽绒服
	/
	/
	560.00
	

	14
	羽绒马甲
	/
	/
	298.00
	

	15
	冲锋衣
	/
	/
	258.00
	

	16
	西服上衣
	/
	/
	450.00
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男医生夏
	1.纤维含量（%） ： 聚酯纤维：
93.0   棉：7.0
2.起毛起球（级） ：4-5
3.撕破强力（N） ：经向： 52纬向： 30
4.密度（根/10cm） ：经向：
650.4   纬向： 395.2
5.吸湿速干性： 滴水扩散时间
（S） ： 1.4
吸水率（%）：128
	




/
	




142.00
	




报价单
	序号
	名称
	面料参数
	规格
	价格
	备注

	
	
	芯吸高度（经向）
（mm） ：235
芯吸高度（纬向）
（mm） ： 190
蒸发速率（ g/h）：
0.30
透湿量（ g/m
².d） ： 10896
6.静电性能： 静电电压（V） ：
1690
半衰期（s） ：3.6
静电等级（级） ： B
7.总光通量透射比（%）：14.0
8.透气率（mm/s） ：61.0
9.水洗尺寸变化率 （%） ：经向： -0.6   纬向： -0.7
10.洗涤干燥后外观平整度
（级） ：4
11.PH 值： 4.6
12. 甲醛含量（mg/kg ） ： 未检出
13.耐光色牢度（级） ： 5
14.耐次氯酸盐漂白色牢度原样变色 （级） ：4
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内穿衣
	1. 甲醛含量： 未检出
2.PH 值： 5.5
3.耐水色牢度（级）：变色：4-5沾色： 4-5
4.耐酸汗渍色牢度 （级） ：变
色： 4-5  沾色： 4-5
5.耐碱汗渍色牢度 （级） ：变
色： 4-5  沾色： 4-5
6.耐干摩擦色牢度 （级） ：4-5
7.异味： 无异味
8.可争解致癌芳香胺染料 ：未检出
9.T/C：  65% 涤 / 35% 棉
	





/
	





98.00
	

	


19
	

精品内穿衣男
	1.纤维含量 (%):91.4% 聚酯纤维 8.6%氨纶
2. 甲醛含量（mg/kg ） ： 未检出
3.PH 值： 6.6
4.耐水色牢度（级） ：变色： 4沾色： 4
	


/
	


145.00
	




报价单
	序号
	名称
	面料参数
	规格
	价格
	备注

	
	
	5.耐摩擦色牢度 （级） ：干摩： 4  湿摩： 4
6.透气率（mm/s） ：46.7
7.撕破强力（N）：经向：24  纬向： 25
8.水洗尺寸变化率 （%） ：经向： -2.2  纬向： -0.6
	
	
	

	






20
	





精品内穿衣女
	1.纤维含量 (%):91.4% 聚酯纤维 8.6%氨纶
2. 甲醛含量（mg/kg ） ： 未检出
3.PH 值： 6.6
4.耐水色牢度（级） ：变色： 4沾色： 4
5.耐摩擦色牢度 （级） ：干摩： 4  湿摩： 4
6.透气率（mm/s） ：46.7
7.撕破强力（N）：经向：24  纬向： 25
8.水洗尺寸变化率 （%） ：经向： -2.2  纬向： -0.6
	






/
	






145.00
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女护分体冬
	1.纤维含量（%） ： 聚酯纤维：
93.0   棉：7.0
2.起毛起球（级） ：4-5
3.撕破强力（N） ：经向： 52纬向： 30
4.密度（根/10cm） ：经向：
650.4   纬向： 395.2
5.吸湿速干性： 滴水扩散时间
（S） ： 1.4
吸水率（%）：128
芯吸高度（经向）
（mm） ：235
芯吸高度（纬向）
（mm） ： 190
蒸发速率（ g/h）：
0.30
透湿量（ g/m
².d） ： 10896
6.静电性能： 静电电压（V） ：
1690
半衰期（s） ：3.6
静电等级（级） ： B
7.总光通量透射比（%）：14.0
	












/
	












160.00
	




报价单
	序号
	名称
	面料参数
	规格
	价格
	备注

	
	
	8.透气率（mm/s） ：61.0
9.水洗尺寸变化率 （%） ：经向： -0.6   纬向： -0.7
10.洗涤干燥后外观平整度
（级） ：4
11.PH 值： 4.6
12. 甲醛含量（mg/kg ） ： 未检出
13.耐光色牢度（级） ： 5
14.耐次氯酸盐漂白色牢度原样变色 （级） ：4
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女护分体夏
	1.纤维含量（%） ： 聚酯纤维100
2.撕破强力（N） ：经向： 30纬向： 45
3.起毛起球（级） ： 3-4
4.透气率（mm/s） ：90
5.透气率变异系数 （%） ： 3.5 6.水洗尺寸变化率 （%） ：经向： -0.6  纬向： 0
7.pH 值： 4.2
8. 甲醛含量（mg/kg ） ： 未检出
9.耐酸汗渍色牢度 （级） ：原样变色： 4  沾色： 4-5
10.耐碱汗渍色牢度 （级） ：原样变色： 4  沾色： 4-5
11.耐摩擦色牢度 （级） ：干
摩： 4-5  湿摩： 4-5
12.耐次氯酸盐漂白色牢度原样变色 （级） ：4
	










/
	










155.00
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洗手衣
	1.成分： T/C （65% 涤 / 35%棉）
2.纱支： 23×22.8（精梳）
3.密度： 101×58（经 × 纬）
4.幅宽： 160cm（常规）
5.组织： 平纹
6.工艺： 染色、耐氯漂 、符合FZ 纺织行业标准
7.特点： 亲肤透气 、耐洗耐漂 、布面光洁
	




/
	




90.00
	

	
24
	
手术衣
	1.成分： T/C （65% 涤 / 35%棉）
2.纱支： 23×22.8（精梳）
3.密度： 101×58（经 × 纬）
	
/
	
96.00
	




报价单
	序号
	名称
	面料参数
	规格
	价格
	备注

	
	
	4.幅宽： 160cm（常规）
5.组织： 平纹
6.工艺： 染色、耐氯漂 、符合FZ 纺织行业标准
7.特点： 亲肤透气 、耐洗耐漂 、布面光洁
	
	
	

	




25
	




刷手衣
	1.成分： T/C （65% 涤 / 35%棉）
2.纱支： 23×22.8（精梳）
3.密度： 101×58（经 × 纬）
4.幅宽： 160cm（常规）
5.组织： 平纹
6.工艺： 染色、耐氯漂 、符合FZ 纺织行业标准
7.特点： 亲肤透气 、耐洗耐漂 、布面光洁
	




/
	




90.00
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刷手衣冬装
	1.成分： T/C （65% 涤 / 35%棉）
2.纱支： 23×22.8（精梳）
3.密度： 101×58（经 × 纬）
4.幅宽： 160cm（常规）
5.组织： 平纹
6.工艺： 染色、耐氯漂 、符合FZ 纺织行业标准
7.特点： 亲肤透气 、耐洗耐漂 、布面光洁
	




/
	




100.00
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夏季护
士服上
衣
	1. 甲醛含量： 未检出
2.PH 值： 5.5
3.耐水色牢度（级）：变色：4-5沾色： 4-5
4.耐酸汗渍色牢度 （级） ：变
色： 4-5  沾色： 4-5
5.耐碱汗渍色牢度 （级） ：变
色： 4-5  沾色： 4-5
6.耐干摩擦色牢度 （级） ：4-5
7.异味： 无异味
8.可争解致癌芳香胺染料 ：未检出
9.T/C：  65% 涤 / 35% 棉
	





/
	





78.00
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夏季护士裤
	1. 甲醛含量： 未检出
2.PH 值： 5.5
3.耐水色牢度（级）：变色：4-5沾色： 4-5
4.耐酸汗渍色牢度 （级） ：变
色： 4-5  沾色： 4-5
	

/
	

50.00
	




报价单
	序号
	名称
	面料参数
	规格
	价格
	备注

	
	
	5.耐碱汗渍色牢度 （级） ：变色： 4-5  沾色： 4-5
6.耐干摩擦色牢度 （级） ：4-5
7.异味： 无异味
8.可争解致癌芳香胺染料 ：未检出
9.T/C：  65% 涤 / 35% 棉
	
	
	

	







29
	







医生服冬装
	1.成分和含量 :聚酯纤维： 66.5%  棉 33.5%
2.pH 值： 5.6
3. 甲醛含量（mg/kg ） ： 未检出
4.异味： 无异味
5.可分解致癌芳香胺染料（mg/kg ） ： 未检出
6.机织物密度 (根/英寸)： 经
向： 143 纬向： 66
7.机织物纱线线密度 (S)： 经向： 44.7S/2 纬向： 20.9S/1 8.耐次氯酸盐漂白色牢度
（级） ：4-5
9.水洗尺寸变化率 （%） ：经向： -2.4  纬向： -0.5
	







/
	







89.00
	

	





30
	





医生服夏装
	1. 甲醛含量： 未检出
2.PH 值： 5.5
3.耐水色牢度（级）：变色：4-5沾色： 4-5
4.耐酸汗渍色牢度 （级） ：变
色： 4-5  沾色： 4-5
5.耐碱汗渍色牢度 （级） ：变
色： 4-5  沾色： 4-5
6.耐干摩擦色牢度 （级） ：4-5
7.异味： 无异味
8.可争解致癌芳香胺染料 ：未检出
9.T/C：  65% 涤 / 35% 棉
	





/
	





78.00
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孕妇大褂
	1.成分和含量 :聚酯纤维： 66.5%  棉 33.5%
2.pH 值： 5.6
3. 甲醛含量（mg/kg ） ： 未检出
4.异味： 无异味
5.可分解致癌芳香胺染料（mg/kg ） ： 未检出
6.机织物密度 (根/英寸)： 经
	



/
	



89.00
	




报价单
	序号
	名称
	面料参数
	规格
	价格
	备注

	
	
	向： 143 纬向： 66
7.机织物纱线线密度 (S)： 经向： 44.7S/2 纬向： 20.9S/1 8.耐次氯酸盐漂白色牢度
（级） ：4-5
9.水洗尺寸变化率 （%） ：经向： -2.4  纬向： -0.5
	
	
	

	


32
	


60 贡缎三件套
	纯棉贡缎 60*60 高支纱 ，纺纱时需要更优质的长绒棉 ，纱线更
细 、 更均匀 ， 经纬密度
200*98 高密 ，密度越高 ，面料越紧
密，手感越细腻 ，越不容易缩水 、起球，有质感
	


/
	


220.00
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床单
	1.成分和含量：45.8%聚酯纤维54.2%棉
2.PH 值： 4.9
3. 甲醛含量（mg/kg ） ： 未检出
4.异味： 无异味
5.可分解致癌芳香胺染料（mg/kg ） ： 未检出
6.机织物纱线线密度 （S)： 经向： 30.4  纬向： 30.6
7.机织物密度（根/英寸） ：经向： 136  纬向： 76
	





/
	





69.00
	

	





34
	





被套
	1.成分和含量：45.8%聚酯纤维54.2%棉
2.PH 值： 4.9
3. 甲醛含量（mg/kg ） ： 未检出
4.异味： 无异味
5.可分解致癌芳香胺染料（mg/kg ） ： 未检出
6.机织物纱线线密度 （S)： 经向： 30.4  纬向： 30.6
7.机织物密度（根/英寸） ：经向： 136  纬向： 76
	





/
	





90.00
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枕套
	1.成分和含量：45.8%聚酯纤维54.2%棉
2.PH 值： 4.9
3. 甲醛含量（mg/kg ） ： 未检出
4.异味： 无异味
	

/
	

18.00
	




报价单
	序号
	名称
	面料参数
	规格
	价格
	备注

	
	
	5.可分解致癌芳香胺染料（mg/kg ） ： 未检出
6.机织物纱线线密度 （S)： 经向： 30.4  纬向： 30.6
7.机织物密度（根/英寸） ：经向： 136  纬向： 76
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床品三件套
	1.成分和含量：45.8%聚酯纤维54.2%棉
2.PH 值： 4.9
3. 甲醛含量（mg/kg ） ： 未检出
4.异味： 无异味
5.可分解致癌芳香胺染料（mg/kg ） ： 未检出
6.机织物纱线线密度 （S)： 经向： 30.4  纬向： 30.6
7.机织物密度（根/英寸） ：经向： 136  纬向： 76
	





/
	





178.00
	

	37
	水洗被
	1.面料成分： 100%聚酯纤维， 2.纱线线密度：
经纱： 72D 纬纱： 150D ;
3.织物密度： 190 根/英寸；
4.克重： 面料的每平方米克重81g5g ;
5.总重：0.8KG/1.5KG/2KG 用， 6.色牢度： 耐皂洗 ，耐摩擦 ，耐氯漂 4 级；
7.抗起毛起球等级 ：3-4 级；
8. 甲醛含量 ，PH 值等符合
GB18401-2010C类产品要求其他技术
规范内的要求 ，无异味 ，无可分解致癌芳香胺 。
	1.5KG 羽丝棉
	89.00
	

	38
	棉褥
	
	/
	75.00
	

	39
	棉被
	
	2.5KG 棉花
	158.00
	

	40
	双人夏凉被
	
	羽丝棉
	180.00
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单人夏凉被
	
	




羽丝棉
	




85.00
	

	42
	荞麦皮枕头
	/
	2.5kg 荞麦皮
	50.00
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枕芯
	1.面料成分： 50%棉/50%涤
2.纱线线密度： 经纱： 30S 纬纱： 30S ;
3.织物密度： 133*75 根/英寸；
4. 克 重 ：  面 料 的 每 平方 米 克 重 160 ± 5g 。 填充 物 克 重 ：
600g ±50 ;
5.色牢度： 耐皂洗 ，耐摩擦 ，耐氯漂 4 级；
	




/
	




30.00
	




报价单
	序号
	名称
	面料参数
	规格
	价格
	备注

	
	
	6.水洗尺寸变化率 ：3.0%经向
-3.0%,1.5%纬向-1.5%
7.断裂强力： 经向 1200N ，纬向 600N;
8.抗起毛起球等级 ：3-4 级；
9. 甲醛含量 ，PH 值等符合
GB18401-2010C类产品要求其他技术
规范内的要求 ，无异味 ，无可分解致癌芳香胺 。
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值班被套
	1.成分： 涤棉 65/35
2.纱支密度 ：32×32， 120×
80 根 / 10cm
3.克重： 155±3g/㎡
4.幅宽： 165cm/245cm
5.组织工艺： 斜纹、 印花，花型含浅兰格 、咖啡格
6. 甲醛≤75mg/kg
7.pH 4.0 –8.5
8.无禁用染料
9.缩水率≤3%
10.色牢度≥4 级
11.抗起球、不易变形
	





/
	





90.00
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值班床单
	1.成分： 涤棉 65/35
2.纱支密度 ：32×32， 120×
80 根 / 10cm
3.克重： 155±3g/㎡
4.幅宽： 165cm/245cm
5.组织工艺： 斜纹、 印花，花型含浅兰格 、咖啡格
6. 甲醛≤75mg/kg
7.pH 4.0 –8.5
8.无禁用染料
9.缩水率≤3%
10.色牢度≥4 级
11.抗起球、不易变形
	





/
	





69.00
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值班枕套
	1.成分： 涤棉 65/35
2.纱支密度 ：32×32， 120×
80 根 / 10cm
3.克重： 155±3g/㎡
4.幅宽： 165cm/245cm
5.组织工艺： 斜纹、 印花，花型含浅兰格 、咖啡格
6. 甲醛≤75mg/kg
7.pH 4.0 –8.5
	



/
	



18.00
	




报价单
	序号
	名称
	面料参数
	规格
	价格
	备注

	
	
	8.无禁用染料
9.缩水率≤3%
10.色牢度≥4 级
11.抗起球、不易变形
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带洞床笠
	1.成分和含量：45.8%聚酯纤维54.2%棉
2.PH 值： 4.9
3. 甲醛含量（mg/kg ） ： 未检出
4.异味： 无异味
5.可分解致癌芳香胺染料（mg/kg ） ： 未检出
6.机织物纱线线密度 （S)： 经向： 30.4  纬向： 30.6
7.机织物密度（根/英寸） ：经向： 136  纬向： 76
	





/
	





85.00
	

	48
	双层中单
	









1.成分： T/C （65% 涤 / 35%棉）
2.纱支： 23×22.8（精梳）
3.密度： 101×58（经 × 纬）
4.幅宽： 160cm（常规）
5.组织： 平纹
6.工艺： 染色、耐氯漂 、符合
FZ 纺织行业标准
7.特点： 亲肤透气 、耐洗耐漂 、布面光洁
	140*190
	83.00
	

	49
	双层中单
	
	210*250
	115.00
	

	50
	心外中单
	
	230*140
	102.00
	

	51
	心外中单
	
	150*110
	87.00
	

	52
	心外中单
	
	110*270
	102.00
	

	53
	大包布双层
	
	100*100
	50.00
	

	54
	治疗巾双层
	
	55*80
	18.00
	

	
55
	
大孔单
	
	
220*350
	
205.00
	开口距上边118，开口长45

	56
	心外大孔单
	
	350*220
	205.00
	开口距上边65，开口长 40

	


57
	


心外大孔单
	
	


350*220
	


205.00
	详见样品： 1
号口：开口距上边 65，开口长 40
2 号口： 距 1号口 10，  口长 30，距正中线 10

	58
	双层孔
	
	330*150
	210.00
	




报价单
	序号
	名称
	面料参数
	规格
	价格
	备注

	
	单
	
	
	
	

	

59
	
眼科小孔巾
	
	

80*120
	

60.00
	正中正中开圆
孔 ，直径9.5cm。
洞四周 30cm为双层

	


60
	

眼科手术单
	
	

140*190（开孔距上边 65，
左右居中 ，孔直径9.5*9.5）
	


90.00
	距上端 70cm居中开圆孔 ，直径 9.5cm，上端做红色三角标记 。洞四周 30cm 为双层

	61
	大包布双层
	
	100*100
	50.00
	

	62
	包布
	
	110*110 双
	49.00
	

	63
	双层手术单
	
	180*310
	179.00
	

	64
	双层翻身单
	
	120*150
	58.00
	

	65
	手术孔单
	
	180*310
	210.00
	

	66
	治疗巾双层
	
	80*60
	20.00
	

	
67
	本部双
层手术
大孔
单
	
	
160*360
	
233.00
	

	
68
	治疗巾双层
	
	
80*50
	
20.00
	

	
69
	本部洗手衣
	
	
PP-5003-2
	
90.00
	

	70
	内穿衣女
	
	PP-3005
	155.00
	

	71
	全包围
手术衣
	
	PP-5011
	90.00
	

	72
	电灼套
	
	55*80
	215.00
	

	73
	开颅单
	
	见样品 350*220（孔长25*25）
	205.00
	

	74
	甲状腺孔单
	
	350*220（孔长 25*10）
	205.00
	




报价单
	序号
	名称
	面料参数
	规格
	价格
	备注

	
75
	
甲状腺颈单
	
	80*70（半圆开口 ， 宽 20深 10，两侧各缝一根固定绳 ，绳长
20）
	
28.00
	

	76
	中孔单
	
	120*160（开孔直径 15*15）
	65.00
	

	77
	开胸单
	
	350*220（开孔直径 50*35）
	205.00
	

	78
	手术床单
	
	/
	30.00
	

	79
	手术中单
	
	/
	81.00
	

	80
	污物袋
	
	60*38*40
	120.00
	

	81
	手术巾
	
	/
	20.00
	

	82
	三角巾
	
	/
	16.00
	

	83
	手术洞巾
	
	/
	25.00
	

	84
	按摩单
	
	/
	11.00
	

	85
	挖孔缎条单
	
	/
	14.00
	

	86
	消毒袋
	
	/
	6.00
	

	87
	包布
	
	70*70
	29.00
	

	88
	包布
	
	90*90
	36.00
	

	89
	包布
	
	100*115
	44.00
	

	90
	辐射台被子
	
	72*72
	35.00
	棉花 0.48kg

	91
	温箱褥子
	
	63*36
	28.00
	棉花 0.48kg

	92
	辐射台褥子
	
	70*45
	30.00
	棉花 0.48kg

	93
	辐射台被罩
	
	73*73
	20.00
	

	94
	辐射台床单
	
	60*80
	10.00
	

	合计
	¥10858.00（人民币壹万零捌佰伍拾捌元整 ）



